sées sur les technologies les plus récentes de fibres auditiques en Corduron © de chez Dubond de Velours sont complétement insensibles à de telles perturbations, contrairement aux anciennes lignes intercontinentales en cablage traditionnel (polygraphite imprégné).

Nous avons développé un logiciel d’analyse permettant de traiter l’information statistique fournies par les sondes FVLP, pour fournir à nos clients l’information sur les endroits les plus touchés du globe. Veuillez trouver ci-après le pseudocode du protocole de communication, une illustration des sondes se transmettant l’information de manière autonome, ainsi qu’une table des paramètres de celles-ci.

BEGIN
   if(alive(S1) && alive(S3) && alive(S5)) then
     BEGIN
        contact{s1,S1};
        contact{S1,S3};
        contact{S3,S5};
        contact{S5,s3};
     END
   endif
   if(alive(S2) && alive(S4) && alive(S6)) then
     BEGIN
        contact{s2,S2};
        contact{S2,S4};
        contact{S4,S6};
        contact{S6,s4};
     END
   endif
END

S3

S2

S4

s2 s1 s3 s4

S5

S6

S1